**Guião 4**

**1.2)** A rota estática não está ativa uma vez que a rede até ao tunnel ainda n tem ias associados.

1.4) No request o protocolo é ipip, o destino e a source são ips das interfaces do túnel (2 headers dentro e fora do tunel)

No reply o protocol é ICMP